**Príloha č.1 VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

**POPIS HERNÝCH ZARIADENÍ**

**Vežová zostava (komplet)**

Veková kategória: 2-15 rokov

Rozmer: min 5,48 m x 3,78 m x 3,13 m

Minimálny priestor: 8,4 m x 7,5 m

Výška voľného pádu: max 1 m

Certifikát zhody s normou: ČSN EN 1176 - 1,2,3

Materiál:

nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii chránená povrchovou úpravou zinkovaním. Šmýkačka je vyrobená z trovrstvového laminátu. Čelo šmýkačky, nášľapy sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE. Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.

**Šplhacia zostava (komplet)**

Veková kategória: 2-15 rokov

Rozmer: min 2,51 m x 2,5 m x 2,01 m

Minimálny priestor: 6,5 m x 6,5 m

Certifikát zhody s normou: ČSN EN 1176 – 1

Výška voľného pádu: max 2 m

Popis:

Konštrukcia zostavy je vyrobená z vysokokvalitnej nerezovej ocele. Ako spojovací materiál bude použitý nerez. Siete sú vyrobené z vysokopevných lán herkules s kovovou výstužou. Prvky sú kotvené na pozinkovaných pätkách.